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1) ¿Qué es la frecuencia de reloj y qué es el período T?

2_a) ¿Cuál es el potencial de direccionamiento de un procesador que asigna n pines o patas para su conexión con el bus de direcciones?

b) ¿Qué potencial de direccionamiento representa una dirección virtual de 46 bits.?

3) Para todas las instrucciones en código de máquina, un procesador reserva 4 bits para el campo Código de Operación, 2 bits para el campo Modo de direccionamiento y 10 bits para el campo de referencia al dato.

a) ¿Cuántas instrucciones distintas puede ejecutar?

b) ¿ En cuántos modos de direccionamiento?

c) ¿Cuál es el máximo valor que puede tener un operando en modo inmediato, si la memoria es direccionable a la palabra de 16 bits?

4_a) Presente una organización jerarquizada de memoria utilizando un sinóptico o un gráfico y diga por qué la organización jerárquica permite obtener máquinas rápidas a la par que reduce el costo global del sistema.

b) ¿Cuál es el propósito de la utilización de sistemas de memoria virtual y cuál el de la aplicación de un sistema de memoria caché? Explique qué características tiene este dispositivo y como está implantado dentro del sistema de memoria.
